|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **奢锐米勒钳对比** | | | | |
| 型号 | p6P6 | p7主图1P7 | dfc9a8c8e60d3b6ce89690043c0b2b4P8 | 8808a8fcd31437335b6db321242c911P9 |
| 材质 | 420不锈钢 | 420不锈钢 | 420不锈钢 | 截图_20250618093314**430**不锈钢 |
| 刃口形状 | p6 | P7RENKOU | P8RENKOU |  |
| 擦纤功能 | 无 | 无 | 无 | **有 可拆卸擦纤器** |
| 凯夫拉剪切 | 有 但是不保证效果 | 无 | 无 | **有** |
| 钳身硬度 | 55 | 55 | 55 | 58-60 |
| 钳头宽度 | 26 | 26 | 26 | **28.5** |
| 刃口省力设计 | 无 | 无 | 无 | **有** |
| 皮线刃口数量 | 一个3mm皮线口 | 二个3mm皮线口 | 一个3mm皮线口  一个5G皮线口 | 一个3mm皮线口 |
| 适用光纤 | 2-3mm尾纤/裸纤/0.9mm束状光纤/3mm皮线 | 2-3mm尾纤/裸纤/0.9mm束状光纤/3mm皮线 | 2-3mm尾纤/裸纤/0.9mm束状光纤/3mm皮线/5G皮线 | 2-3mm尾纤/裸纤/0.9mm束状光纤/3mm皮线 |
| **注：普通皮线都是3mm宽度，5G皮线是2mm宽度** | | | | |